ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
* Проветрите помещение, проверьте тягу (полоской бумаги или спичкой).  
* Осмотрите оборудование на повреждения и запах газа.  
* Убедитесь, что все краны закрыты. 

### ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
* Сначала зажгите огонь, потом открывайте газ.  
* Следите, чтобы пламя было фиолетово‑голубым.  
* Не оставляйте приборы без присмотра, держите пространство вокруг свободным, используйте строго по назначению.

### ЗАПРЕЩЕНО:
* Самостоятельно ремонтировать или подключать оборудование.  
* Проверять герметичность огнём (только мыльным раствором).  
* Допускать к оборудованию детей, хранить баллоны в жилых зонах, перекрывать вентиляцию, использовать неисправные приборы.

### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
* Закрывайте краны, убирайте рабочее место.  
* При длительном отсутствии – перекройте общий вентиль.

### ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:
1. Перекройте краны.  
2. Не включайте электроприборы.  
3. Проветрите помещение.  
4. Выведите людей на свежий воздух.  
5. Позвоните в аварийную службу (112, 104).

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
* Техобслуживание – не реже 1 раза в год; следите за шлангами, соединениями и автоматикой.  
* При отравлении: вынесите пострадавшего на воздух, обеспечьте покой, при необходимости – искусственное дыхание, вызовите скорую (103 или 112).
Важно: соблюдайте инструкцию производителя; при сомнениях обращайтесь к экспертам.
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